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Valor Hora Técnica: R$ 141,12
1. ARQUITETURA E URBANISMO


	PRESTADOR / EMPRESA	RESPONSÁVEL	E-MAIL	TELEFONE

	RBN Perícias e Arquitetura
	Renata Bandarra
	arq.renatabandarra@gmail.c om
	(51) 98237-5800

	ER Serviços de Arquitetura e Engenharia Ltda
	Evelise Machado Ribeiro
	evelise@eveliseribeiro.com. br
	(51) 99268-3939

	Luis Francisco Projeto e Construções Ltda
	Luis Francisco
	lfsarq@gmail.com
	(51) 3470-4899 | (51)
98431-0330

	Squadro Arquitetura e Engenharia Ltda
	Vinícius Santa Catarina
	squadro@squadrosolucoes. com.br
	(54) 99620-8292

	Outbox Arquitetura e Engenharia Ltda
	Alana Gogenski
	arqengbox@gmail.com
	(54) 99903-5785

	Botanismo Soluções Ambientais Ltda
	Keli Bernardes
	contato@botanismo.bio.br
	(51) 99921-0069

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956 | (54)
99944-5342

	MM Demarchi Arquitetura e Engenharia Ltda
	Marcos Demarchi
	marcia@mmdemarchi.com. br
	(19) 3372-3278

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854

	Carvalho e Zimmer Arquitetura e Engenharia Ltda
	Thaisa Carvalho
	studioczprojetos@gmail.com
	(51) 99873-2077

	
	
	
	

	
	

2. ENGENHARIAS
	
Valor Hora Técnica: R$ 129,21



▌ ENGENHARIA ACÚSTICA
Nenhum prestador listado nesta área.


▌ ENGENHARIA AMBIENTAL

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	Rhama Consultoria Ambiental
	Rafael de Mello
	contato@rhama-analysis.com
	(51) 3287-6887

	Hydrodata Engenharia Ltda
	Lucas Rangel
	lucas@hydrodataeng.com.b r
	(51) 99504-3250




	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	Serra Geral Engenharia Ambiental e Geologia Ltda
	Dagoberto Esquinatti
	dagoberto@serrageral.net
	(51) 99500-7538

	AMB Engenharia Ambiental
	Heitor Aiquel
	amb@ambengenharia.com
	(51) 99216-9469

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	J J R Consultoria Ambiental Ltda
	Roberta Cristina
	contato@bio.solar
	(51) 98025-1948



▌ENGENHARIA AGRÍCOLA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854



▌ ENGENHARIA AGRIMENSURA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)



▌ ENGENHARIA AGRONÔMICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854

	Bionomia Assessoria e Consultoria Ambiental Ltda
	Matheus Stapassoli
	bionomia@bionomia.com.br
	(51) 99921-3270 | (51)
99921-3271

	Magero Consultoria Agronomica Ltda
	Francisco Magero
	mageroconsultoriaagro@gm ail.com
	(51) 99915-0791



▌ ENGENHARIA AQUICULTURA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854





▌ ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO E PERÍCIAS

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	J Zamboni Schiavon Engenharia Ltda
	Jéssica Zamboni
	jessicazschiavon@gmail.co m
	(51) 98430-4390 | (51)
3737-1343

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	De Souza s Ribas Construtora e Incorporadora Ltda
	Dany Souza
	desouzaeribas@gmail.com
	(54) 99998-7627

	KNC Engenharia Construções e Reformas
	Carlos Eduardo
	kncengenharia@hotmail.co m
	(51) 99271-2264

	Dao Engenharia Ltda
	Denise Alves
	daoengenharia@outlook.com
	(51)99693-1850



▌ ENGENHARIA CIVIL

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	Rhama Consultoria Ambiental
	Rafael de Mello
	contato@rhama-analysis.com
	(51) 3287-6887

	MM Demarchi Arquitetura e Engenharia Ltda
	Marcos Demarchi
	marcia@mmdemarchi.com. br
	(19) 3372-3278

	Petry e Guerini Consultoria Ambiental Ltda
	Leandro Petry
	financeiro@magma.eco.br
	(51) 99959-2732

	BER Projetos e Obras Ltda
	Giancarlo Bertolini
	berpo@terra.com.br
	(51) 99937-8310

	Hydrodata Engenharia Ltda
	Lucas Rangel
	lucas@hydrodataeng.com.b r
	(51) 99504-3250

	Trombini Projetos e Execuções Eireli (Bhios)
	Alex Sandro Trombini
	alextrombini78@gmail.com
	(51) 99245-5740

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956 | (54)
99944-5342

	Trade Engenharia Ltda
	Cleber Leandro
	trdengenharia@gmail.com
	(51) 98430-8966

	Squadro Arquitetura e Engenharia Ltda
	Vinícius Santa Catarina
	squadro@squadrosolucoes. com.br
	(54) 99620-8292

	Outbox Arquitetura e Engenharia Ltda
	Alana Gogenski
	arqengbox@gmail.com
	(54) 99903-5785

	De Souza s Ribas Construtora e Incorporadora Ltda
	Dany Souza
	desouzaeribas@gmail.com
	(54) 99998-7627

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	VG Technik Engenharia Ltda
	Gerson Lamberti
	lamberti@tca.com.br
	(51) 99972-3382

	AMB Engenharia Ambiental
	Heitor Aiquel
	amb@ambengenharia.com
	(51) 99216-9469




	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Araujo Engenharia Civil Ltda
	Everton de Souza
	eng.evertonsa@gmail.com
	(51) 99934-8691

	KNC Engenharia Construções e Reformas
	Carlos Eduardo
	kncengenharia@hotmail.co m
	(51) 99271-2264

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327



▌ ENGENHARIA ELÉTRICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	MM Demarchi Arquitetura e Engenharia Ltda
	Marcos Demarchi
	marcia@mmdemarchi.com. br
	(19) 3372-3278

	J J R Consultoria Ambiental Ltda
	Roberta Cristina
	contato@bio.solar
	(51) 98025-1948

	JP Marques Engenharia Ltda
	Jeferson Prates
	altaengeletrica@gmail.com
	(55) 99606-4716

	De Souza s Ribas Construtora e Incorporadora Ltda
	Dany Souza
	desouzaeribas@gmail.com
	(54) 99998-7627

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854



▌ ENGENHARIA ELETRÔNICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	MM Demarchi Arquitetura e Engenharia Ltda
	Marcos Demarchi
	marcia@mmdemarchi.com. br
	(19) 3372-3278



▌ ENGENHARIA FLORESTAL

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	Geolac Geologia e Meio Ambiente Ltda
	 Leonardo Cassol
	atendimento@geolac.com.br
	(55) 35358557



▌ ENGENHARIA HÍDRICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Hydrodata Engenharia Ltda
	Lucas Rangel
	lucas@hydrodataeng.com.b r
	(51) 99504-3250

	Rhama Consultoria Ambiental
	Rafael de Mello
	contato@rhama-analysis.com
	(51) 3287-6887

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854




	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794



▌ ENGENHARIA MECÂNICA
Nenhum prestador listado nesta área.


▌ ENGENHARIA GEOGRÁFICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)



▌ ENGENHARIA DE MINAS

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	AMB Engenharia Ambiental
	Heitor Aiquel
	amb@ambengenharia.com
	(51) 99216-9469

	J J R Consultoria Ambiental Ltda
	Roberta Cristina
	contato@bio.solar
	(51) 98025-1948

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	Trombini Projetos e Execuções Eireli (Bhios)
	Alex Sandro Trombini
	alextrombini78@gmail.com
	(51) 99245-5740

	Aquaflot Ambiental Ltda
	Fabio Lena
	fabiolena@gmail.com
	(51) 3061-9779



▌ ENGENHARIA DE MOBILIDADE

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	De Souza s Ribas Construtora e Incorporadora Ltda
	Dany Souza
	desouzaeribas@gmail.com
	(54) 99998-7627



▌ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794



▌ ENGENHARIA QUÍMICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Antoniolli Consultoria Química e Ambiental
	Carmem Antoniolli
	engcarmen.antoniolli@gmail
.com
	(54) 99700-8602 | (51)
99918-9505




	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Botanismo Soluções Ambientais Ltda
	Keli Bernardes
	contato@botanismo.bio.br
	(51) 99921-0069



▌ ENGENHARIA SANITÁRIA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	Rhama Consultoria Ambiental
	Rafael de Mello
	contato@rhama-analysis.com
	(51) 3287-6887

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	Serra Geral Engenharia Ambiental e Geologia Ltda
	Dagoberto Esquinatti
	dagoberto@serrageral.net
	(51) 99500-7538

	VG Technik Engenharia Ltda
	Gerson Lamberti
	lamberti@tca.com.br
	(51) 99972-3382

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	Hydrodata Engenharia Ltda
	Lucas Rangel
	lucas@hydrodataeng.com.b r
	(51) 99504-3250



▌ ENGENHARIA DE TRANSPORTES

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)



▌ ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	J J R Consultoria Ambiental Ltda
	Roberta Cristina
	contato@bio.solar
	(51) 98025-1948

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	Squadro Arquitetura e Engenharia Ltda
	Vinícius Santa Catarina
	squadro@squadrosolucoes. com.br
	(54) 99620-8292




	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	KNC Engenharia Construções e Reformas
	Carlos Eduardo
	kncengenharia@hotmail.co m
	(51) 99271-2264



▌ ENGENHARIA CARTOGRÁFICA

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200




	
[image: ] 
	Valor Hora Técnica: R$ 114,85

	
	PRESTADOR / EMPRESA	RESPONSÁVEL	E-MAIL	TELEFONE

	
	D.B.L. Eisenberger s Cia Ltda
	Diana Beatris
	comercial@bioss-rs.com.br
	(513056-4930 (51) 99988-
5624

	
	Serra Geral Engenharia Ambiental e Geologia Ltda
	Dagoberto Esquinatti
	dagoberto@serrageral.net
	(51) 99500-7538

	
	Trombini Projetos e Execuções Eireli (Bhios)
	Alex Sandro Trombini
	alextrombini78@gmail.com
	(51) 99245-5740

	
	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956 | (54)
99944-5342

	
	AMB Engenharia Ambiental
	Heitor Aiquel
	amb@ambengenharia.com
	(51) 99216-9469

	
	Bionomia Assessoria e Consultoria Ambiental Ltda
	Valessa
	bionomia@bionomia.com.br
	(51) 99921-3270 | (51)
99921-3271

	
	Antoniolli Consultoria Química e Ambiental
	Carmem
	engcarmen.antoniolli@gmail
.com
	(54) 99700-8602 | (51)
99915-9505

	
	Consemma Gestão em Meio Ambiente Ltda
	Liziano
	lizianow@gmail.com
	(51) 99828-7028

	
	Botanismo Soluções Ambientais Ltda
	Keli Bernardes
	contato@botanismo.bio.br
	(51) 99921-0069

	
	J J R Consultoria Ambiental Ltda
	Roberta Cristina
	contato@bio.solar
	(51) 98025-1948

	
	Geolac Geologia e Meio Ambiente Ltda			
	Leonardo Cassol
	atendimento@geolac.com.br
	55) 35358557

	
	Aquaflot Ambiental Ltda
	Fabio Lena
	fabiolena@gmail.com
	(51) 3061-9779




	

[image: ] GEOLOGIA
	Valores Hora Técnica Geologia – Escritório: R$ 125,8G Geologia – Laboratório: R$ 135,86 Geologia – Campo: R$ 178,25

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	
	E-MAIL
	TELEFONE
	
	

	Serra Geral Engenharia Ambiental e Geologia Ltda
	Dagoberto Esquinatti
	dagoberto@serrageral.net
	(51) 99500-7538

	Geosul Engenharia Geologia e Meio Ambiente
	Felipe Martins
	geosul.atendimento@gmail. com
	(55) 99723-3200

	J J R Consultoria Ambiental Ltda
	Roberta Cristina
	contato@bio.solar
	(51) 98025-1948

	Trombini Projetos e Execuções Eireli (Bhios)
	Alex Sandro Trombini
	alextrombini78@gmail.com
	(51) 99245-5740

	Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda
	Vinícius Triches
	vinicius@garden.eng.br
	(54) 3027-6956
99944-5342
	|
	(54)

	AMB Engenharia Ambiental
	Heitor Aiquel
	amb@ambengenharia.com
	(51) 99216-9469

	PAS Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda
	Edson Depieri
	administrativo@pasnet.com
.br
	(69) 3421-1327

	Geomon Ambiental Ltda
	Ricardo Dal Farra
	ricardoadalfarra@gmail.com
	(48) 99623-8854

	Botanismo Soluções Ambientais Ltda
	Keli Bernardes
	contato@botanismo.bio.br
	(51) 99921-0069

	Propor Engenharia Ltda
	Rodrigo Emanuel
	comercial@propor.eng.br
	(54) 99712-2618 | (51)
99164-6794

	Bionomia Assessoria e Consultoria Ambiental Ltda
	Valessa
	bionomia@bionomia.com.br
	(51) 99921-3270 | (51)
99921-3271

	Geolac Geologia e Meio Ambiente Ltda						
	Leonardo Cassol
	atendimento@geolac.com.br
	55) 35358557








	5. MEDICINA VETERINÁRIA
	Valor Hora Técnica: Conforme Edital de Credenciamento

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	
	E-MAIL
	TELEFONE

	Amigo Leal Clínica Veterinária
	Bianca Sangoi
	amigoleal.vet@gmail.com
	(51) 99888-0922





	6. ANÁLISES LABORATORIAIS - IQA
	Forma de Contratação: Por ensaio ou análise laboratorial,
conforme Edital de Credenciamento.
	

	PRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	
	E-MAIL
	TELEFONE

	Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda
	Gisele Kimieciki
	comercialrs01@oceanus.bio.br
	(51) 99710-8155









	7. ANÁLISES LABORATORIAIS - ECOTOXICOLOGIA
	ÁGUA/ SOLO/ RESÍDUOS E
	Forma de Contratação: Por ensaio ou análise laboratorial,
conforme Edital de Credenciamento.

	PRESTADOR / EMPRESA
	
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE

	Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda
	Gisele Kimieciki
	comercialrs01@oceanus.bio.br
	(51) 99710-8155

	Bioagri Laboratórios Ltda
	Douglas Andretta
	douglas.andretta@mxns.com
	(51) 99133-2291




	8. MÁQUINAS HORA
	Forma de Contratação: Conforme unidade/equipamento efetivamente utilizado, nos termos do Edital de Credenciamento.
	

	ANÁLPRESTADOR / EMPRESA
	RESPONSÁVEL
	E-MAIL
	TELEFONE
	

	
	

	Mak Serviços e Pavimentações Ltda
	Felipe Augusto
	financeiro@makservicos.com
	(51) 99995-3502
	

	BMV Terraplanagem Ltda
	Vitória dos Santos
	adm@sgterraplanagem.com.br
	(54) 99715-8292
	

	SG Terraplanagem Ltda
	Maciel Weber
	sgescavacoes@gmail.com
	(54) 99715-8292
	

	Telas Telar Pavimentação e Terraplanagem Ltda
	Fernanda Torres
	comercial@telastelar.com.br
	(51) 99924-5691 | (51)
99618-0620
	

	Komak Máquinas e Equipamentos Ltda
	Carlos Eduardo
	faturamento.komak@gmail.com
	(51) 99721-5150 | (51)
3477-6926
	

	Jacson D. T. Fais Eireli
	Jacson Tomasi
	jacsonfais@hotmail.com
	(51) 99853-4315
	

	B s M Soluções Urbanas Ltda
	Fabiano Bresolin
	bmsolucoesurbanas@gmail.com
	(54) 99969-6369 | (54)
3443-5628
	




CONTATOS DO CONSÓRCIO PRÓ-SINOS


Aline Fachini
Diretora Técnica
📱 (51) 99228-3103
📧 diretortecnico@prosinos.rs.gov.br



Roberta Patuzzi Bernardes
Assessora Especial I / Pregoeira
📱 (51) 99870-5071
📧 assessorespecial@prosinos.rs.gov.br



Consórcio Público de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Pró-Sinos
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CREDENCIADOS PRÓ-SINOS

A remuneração pelos serviços executados é estabelecida conforme tabelas abaixo, elaboradas de acordo com tabelas e/ou valores e cálculos recomendados Sindicatos e/ou pelas Associações de Classe das categorias e pelos Conselhos.

CREDENCIAMENTOS
1. DOS VALORES
1.1. No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução dos serviços, compreendendo, entre outras, transporte, deslocamentos, materiais de consumo, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, seguros, emissão de laudos, coleta de amostras quando prevista, acondicionamento, armazenamento, processamento, descarte de resíduos, bem como quaisquer outros custos indispensáveis ao cumprimento integral das obrigações assumidas.

2. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA
2.1. Para os serviços técnicos especializados cuja contratação se dê por estimativa de horas técnicas, será realizado levantamento prévio da demanda para mensuração do quantitativo de horas necessário à execução do objeto. A distribuição ocorrerá em favor do credenciado que demonstrar a melhor relação entre capacidade técnica e menor quantitativo de horas estimadas para execução do serviço, observados os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.
2.2. Na área de Medicina Veterinária, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, será adotado como critério de distribuição o sistema de rodízio entre os credenciados, observada a ordem de credenciamento, definida pela data e horário do protocolo da solicitação de credenciamento.
2.3. Na área de Máquinas Hora, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, será adotado como critério de distribuição o sistema de rodízio entre os credenciados, observada a ordem de credenciamento, definida pela data e horário do protocolo da solicitação de credenciamento.
2.4. Na área de Análises Laboratoriais, considerando que os serviços são remunerados por exame, ensaio ou análise efetivamente realizada, a distribuição da demanda quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, será adotado como critério de distribuição o sistema de rodízio entre os credenciados, observada a ordem de credenciamento, definida pela data e horário do protocolo da solicitação de credenciamento
2.5. A ordem de rodízio será controlada e registrada pelo Consórcio Pró-Sinos, garantindo-se tratamento isonômico entre todos os credenciados.
2.6. Caso o credenciado convocado informe a impossibilidade de execução dos serviços, não se manifeste no prazo estabelecido ou recuse injustificadamente o atendimento, a demanda poderá ser direcionada ao próximo credenciado da ordem de rodízio.
2.7. Concluída a contratação ou execução dos serviços, o credenciado passará para o final da fila de rodízio


RELAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS E CONTATOS



1- HORA TÉCNICA

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	VALOR/HORA

	Das Engenharias
	TODAS ENGENHARIAS
Possui o valor fixo da hora técnica;
	R$ 129,21

	Arquitetura e Urbanismo
	ARQUITETURA E URBANISMO
Possui o valor fixo da hora técnica;
	R$ 141,12

	Biologia
	BIOLOGIA
Possui o valor fixo da hora técnica;
	


R$ 114,85

	Geologia
	Geologia
Possui o valor fixo da hora técnica;
	· Escritório R$ 125,80

· Laboratório R$ 135,86
- Campo R$ 178,25




	
	2- VETERINÁRIA
	




AMIGO LEAL CLÍNICA VETERINÁRIA
5.2. Falar com Bianca Sangoi
E-mail institucional: amigoleal.vet@gmail.c

	
	TABELA DE PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS
	

	
	A PEQUENOS ANIMAIS - Edital 01/2026
	

	
	
	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS
	VALOR FINAL MÉDIA
	
	

	Veterinária
	
	
	
	
	

	
	
	CASTRAÇÃO FÊMEA CANINA ATÉ 10 QUILOS
	R$
	293,13
	
	

	
	
	CASTRAÇÃO FÊMEA FELINA ATÉ 10 QUILOS
	R$
	226,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	om

	
	
	CASTRAÇÃO MACHO CANINA ATÉ 10 QUILOS
	R$
	240,76
	
	telefones: (51) 99888-
0922

	
	
	CASTRAÇÃO MACHO FELINA ATÉ 10 QUILOS
	R$
	179,55
	
	

	
	
	CASTRAÇÃO FÊMEA CANINA DE 10 A 20 QUILOS
	R$
	343,30
	
	

	
	
	CASTRAÇÃO MACHO CANINA DE 10 A 20 QUILOS
	R$
	300,12
	
	

	
	
	IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP DE IDENTIFICAÇÃO EM CANINS
	R$ 80,00
	
	

	
	
	SEDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO
	R$
	117,54
	
	

	
	
	DIÁRIA DE INTERNAÇÃO
	R$
	146,28
	
	

	
	
	CONSULTA VETERINÁRIA PEQ/MÉD E GRANDE PORTE
	
R$
	
109,42
	
	

	
	
	PROCEDIMENTOS PEQ AMBULATORIAIS-SUTURA/FLUIDO, TERAPIA DE DERMATITE E BERNES, LIMPEZA MIÍASE, FELACOMAS, PROCED.ONCOLOGICOS SIMPLES E MEDICAÇÃO PEQ E MÉDIO
INFERIOR A 10 QUILOS
	




R$
	




212,65
	
	

	
	
	PROCEDIMENTOS PEQ AMBULATORIAIS-SUTURA/FLUIDO, TERAPIA, LIMPEZA MIÍASE, FELACOMAS, PROCED.ONCOLOGICOS SIMPLES E MEDICAÇÃO GRANDE PORTE SUPERIOR
A 10 QUILOS
	



R$
	



242,95
	
	

	
	
	PROCEDIMENTOS COMPLEXOS - CIRURGIA ABDOMINAL DE HÉRNIA, TORÇÃO ESTOMACAL, OTOHEMATOMA, COMPLICAÇÕES NO PARTO COM OU SEM CESARIANA, EVISCERAÇÃO, EVENTRAÇÕES, CALCULO VESICAL, ONCOLOGIA (EXÉRESE) E OFTAMOLÓGICAS(ENUCLAÇÃO) PEQ E
MÉDIO PORTE INFERIOR A 10 QUILOS
	






R$
	






842,18
	
	

	
	
	PROCEDIMENTOS COMPLEXOS - CIRURGIA ABDOMINAL DE HÉRNIA, TORÇÃO ESTOMACAL, OTOHEMATOMA, COMPLICAÇÕES NO PARTO COM OU SEM CESARIANA, EVISCERAÇÃO, EVENTRAÇÕES, CALCULO VESICAL, ONCOLOGIA (EXÉRESE) E OFTAMOLÓGICAS(ENUCLAÇÃO) GRANDE
PORTE PORTE SUPERIOR A 10 QUILOS
	






R$
	






1.148,64
	
	

	
	
	CONSULTA PROCEDIMENTO E TRATAMENTO CONTRA ENVENENAMENTO DEFECANDO OU VOMITANDO SANGUE, ATROPELAMENTO, PICADAS DE ANIMAIS
PEÇONHENTOS, QUEIMADURAS PEQ E
	




R$
	




260,00
	
	




	
	
	MÉDIO PORTE INFERIOR A 10 QUILOS
	
	
	

	
	
	CONSULTA PROCEDIMENTO E
	
	
	
	

	
	
	TRATAMENTO CONTRA
	
	
	
	

	
	
	ENVENENAMENTO DEFECANDO OU
	
	
	
	

	
	
	VOMITANDO SANGUE,
	
	
	
	

	
	
	ATROPELAMENTO, PICADAS DE ANIMAIS
	
	
	
	

	
	
	PEÇONHENTOS, QUEIMADURAS GRANDE
PORTE SUPERIOR A 10 QUILOS
	R$
	360,00
	
	

	
	
	EUTANÁSIA PARA ANIMAIS CUJA
	
	
	
	

	
	
	ENFERMIDADE SEJA IRREVERSÍVEL;
	
	
	
	

	
	
	CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE PEQ
	
	
	
	

	
	
	MÉDIO E GRANDE PORTE PEQ , MÉDIO E
GRANDE
	R$
	238,31
	
	

	
	
	TESTE RÁPIDO CINOMOSE,
	
	
	
	

	
	
	PARVOVIROSE
	R$
	107,23
	
	

	
	
	TESTE RÁPIDO FIV, FELV,
	
	
	
	

	
	
	LEISHMANIOSE
	R$
	134,03
	
	

	
	
	DESOBSTRUÇÃO URINÁRIA PARA FELINOS
	R$
	246,23
	
	

	
	
	MASTECTOMIA UNILATERAL PARCIAL
	R$
	348,83
	
	

	
	
	MASTECTOMIA UNILATERAL TOTAL
	R$
	1.095,37
	
	

	
	
	QUIMIOTERAPIA PARA TVT POR
	
	
	
	

	
	
	APLICAÇÃO
	R$
	194,66
	
	

	
	
	CIRURGIA PIOMETRA
	R$
	478,33
	
	

	
	
	CIRURGIA CESARIANA INFERIOR A 10
	
	
	
	

	
	
	QUILOS
	R$
	802,67
	
	

	
	
	CIRURGIA CESARIANA SUPERIOR A 10
	
	
	
	

	
	
	QUILOS
	R$
	823,50
	
	

	
	
	VACINA APLICAÇÃO +VACINA INTERNACIONAL V10 PARA CANINOS
	R$ 85,00
	
	

	
	
	VACINA APLICAÇÃO +VACINA
	
	
	
	

	
	
	INTERNACIONAL V5 PARA FELINOS
	R$
	120,00
	
	

	
	
	VACINA APLICAÇÃO +VACINA INTERNACIONAL V4 PARA FELINOS
	R$ 85,00
	
	

	
	
	VACINA APLICAÇÃO +VACINA ANTIRRÁBICA PARA CANINOS E FELINOS
	R$ 50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	




	
	3- Análises Laboratoriais – ÁGUA
	


Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda
6.1. Falar com Gisele Kimieciki
E-mail institucional: comercialrs01@ocean us.bio.br
telefones: (51)
99710-8155

















Mak Serviços e Pavimentações Ltda Falar com Felipe
Augusto
E-mail institucional: financeiro@makservic os.com
telefones: (51)
99995-3502

BMV
Terraplanagem Ltda Falar com Vitória dos Santos
E-mail institucional: adm@sgterraplanage m.com.br
telefones: (54)
99715-8292

SG
Terraplanagem Ltda Falar com Maciel Weber
E-mail
institucional: sgescav acoes@gmail.com telefones: (54)
99715-8292

	
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	
	

	
	1.
	GRUPO – Parâmetros de IQA
	
	

	
	1.1
	Coliformes Termotolerantes
	
	

	
	1.2
	DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxigênio
	
	

	
	1.3
	Fósforo total
	
	

	
	1.4
	Nitrogênio total
	
	

	
	1.5
	Oxigênio Dissolvido
	
	

	
	1.6
	pH - potencial hidrogeniônico
	
	

	
	1.7
	Sólidos totais
	
	

	
	1.8
	Temperatura da água
	
	

	
	1.9
	Turbidez
	
	

	
	1.10
	IQA
	
	

	
	
	Coleta e Exames Roteiro 1
	R$ 366,91
	
	
	

	
	
	Coleta e Exames Roteiro 2
	R$ 405,75
	
	
	

	
	



4- Horas Máquinas
	

	
	
MAPA PREÇOS - Credenciamento - HORAS MÁQUINAS -
	

	
	Edital 04/2024 - Processo adm 2.008/2024
	

	
	Ite
	Descrição
	Valor
	

	
	m
	
	HORA
	

	
	
	CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA
	
	

	
	1
	PRANCHA, c om capacidade para
transportar máquinas pesadas com até
	R$
	

	
	
	20.000KG.
	263,46
	

	
	
	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO
	
	

	
	
	BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL
	
	

	
	2
	MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
	
	

	
	
	INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CÓD.
	R$
	

	
	
	5811
	286,01
	

	
	
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO
	
	

	
	
	CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL
	
	

	
	3
	23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
	
	

	
	
	POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
	R$
	

	
	
	METÁLICA - CÓD. 91386
	334,14
	

	
	
	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM
	
	

	
	
	CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE
	
	

	
	4
	MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000
KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE
	
	

	
	
	SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA -
	R$
	

	
	
	CÓD. 89876
	424,14
	

	
	
	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM
	
	

	
	
	CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE
	
	

	
	5
	MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000
KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE
	
	

	
	
	SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA -
	R$
	

	
	
	CÓD. 89883
	468,43
	




	
	
6
	TRATOR SOBRE ESTEIRAS, equipado com ripper de no mínimo 80cm, peso mínimo de 14 TONELADAS, ano de fabricação
mínimo de 2012.
	
R$ 370,09
	Komak Máquinas e Equipamentos Ltda
Falar com Carlos Eduardo
E-mail
institucional: faturam ento.komak@gmail.co m
telefones: (51)99721-
5150 e 3477-6926

Jacson D T Fais EirelI Falar com Jacson Tomasi
E-mail institucional: jacsonfais@hotmail.c om
telefones: (51)
99853-4315

B & M Soluções Urbanas Ltda Falar com
Fabiano Bresolin
E-mail institucional: bmsolucoesurbanas@ gmail.com
telefones: (54)
99969-6369
(54)3443-5628

	
	7
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2
M3 - cód. 5847
	R$ 334,89
	

	
	
8
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA
MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - Cód. 5851
	
R$ 377,90
	

	
	9
	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP,
PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - Cód. 5855
	R$ 831,92
	

	
	10
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com ano de
fabricação não anterior a 2008 , de peso mínimo não inferior a 12.800KG.
	R$ 333,04
	

	
	
11
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO
OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - Cód 90991
	
R$ 274,97
	

	
	
12
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - Cód. 88907
	
R$ 356,92
	

	
	

13
	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL
ENTRE 21,00 E 22,00 TON, POTENCIA
LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CÓD 95720
	


R$ 346,45
	

	
	
14
	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA
ENTRE 150 E 160 HP - Cód .95714
	

R$ 315,77
	

	
	

15
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M Cód. 5680
	



R$ 166,19
	

	
	

16
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M.
Cód. 5679
	



R$ 213,78
	

	
	
17
	TRATOR DE ESTEIRA COM ESCARIFICADOR,
com ano de fabricação não anterior a 2006, com lâmina hidráulica, em ótimo
estado de conservação, peso mínimo operacional de 13.500KG.
	

R$ 349,36
	

	
	18
	MOTONIVELADORA, com peso operacional mínimo de 12.600KG, potência mínima de
140cv, Cód. 5932
	R$ 320,53
	

	
	
19
	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO,
peso operacional mínimo de 13.000 KG, potência mínima de 125hp, liso e pé de  carneiro,  ano  de fabricação não
inferior 2006.
	

R$ 286,83
	




	
	22
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO (pé-
de-carneiro), com operador combustível e manutenção inclusa.
	R$ 289,33
	

	
	23
	MOTONIVELADORA, capacidade mínima
de 19,5 toneladas.
	R$
342,82
	

	
	

24
	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 Cód. 6259
	


R$ 312,18
	

	
	

25
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - Cód. 5901
	


R$ 296,44
	

	
	
28
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M Cód.
96463
	

R$ 337,30
	

	
	
	







5- Análises Laboratoriais

RELAÇÃO DE PARÂMETROS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS Edital 003/2026



1- MATRIZ AMBIENTAL ÁGUA E EFLUENTES

	TABELA 1 - ANÁLISES

	ITEM DE CONTRATO
	MATRIZ AMBIENTAL
	NORMATIVA DE
REFERÊNCIA
	PARÂMETROS RECOMENDADOS
	VALOR

	






1.1
	






Água/Potabilidade
	





Portaria 888/2021
	Anexo 1 - Tabela de Padrão Bacteriológico da Água para Consumo Humano: Escherichia coli; Coliformes Totais
Anexo 9 - Tabela de Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas Inorgânicas que Representam Risco à Saúde: Antimônio Total; Arsênio Total; Bário Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobre Total; Cromo Total; Níquel Total; Selênio Total; Urânio Total; Mercúrio Total; pH; Fluoretos; Nitrato (como N);	Nitrito	(como	N) Anexo 9 - Tabela de Padrão de Potabilidade para Substâncias Orgânicas que Representam Risco à Saúde: 1,2-Dicloroetano; Benzeno; Cloreto de Vinila; Diclorometano; Etilbenzeno; Tetracloreto de Carbono;   Tetracloroeteno;   Tolueno;   1,1,2-
Tricloroeteno; Xilenos; 1,4-Dioxano; Epicloridrina;
	





R$ 3.500,00




	
	
	
	Benzo(a)pireno;	Bis(2-Etilhexil)Ftalato;
Pentaclorofenol;					Acrilamida Anexo 9 - Tabela de Padrão de Potabilidade para Agrotóxicos e Metabólitos que Representam Risco à Saúde: ; Alacloro; Aldrin + Dieldrin; (DDT + DDE + DDD); Trifluralina; Metolacloro; Molinato; Simazina; Malation; Aldicarbe + Aldicarbe sulfona + Aldicarbe sulfóxido; Carbofurano; Clorpirifós + clorpirifós-oxon; Diuron; Profenofós; Tebuconazol; Terbufós; Clorotalonil; Gama-HCH (Lindano); Trans-Clordano (gama); Carbendazim; Ametrina; Ciproconazol; Difenoconazol; Dimetoato + Ometoato; Epoxiconazol; Fipronil; Flutriafol; Hidroxi-Atrazina; Mancozebe + ETU; Metamidofós + Acefato; Paraquate; Picloram; Propargito; Protioconazol + ProticonazolDestio; Tiametoxam; Tiodicarbe; Tiram; Metribuzin; Atrazina+S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina-Dea,Deisopropil-Atrazina-Dia					e Diaminoclorotriazina-Dact); Glifosato + AMPA; 2,4-D Anexo 9 - Tabela de Padrão de Potabilidade para Subprodutos da Desinfecção que Representam Risco à Saúde: 2,4,6-Triclorofenol; 2,4-Diclorofenol; N-Nitrosodimetilamina (NDMA); THM Total; Cloro Livre; Ácidos haloacéticos total; Cloraminas Total; Bromato;		Clorito;			Clorato Anexo 10 - Tabela de Padrão de Cianotoxinas da Água para Consumo Humano: Microcistina; Saxitoxinas;				Cilindrospermopsina Anexo 11 - Tabela de Padrão Organoléptico de Potabilidade:	1,2-Diclorobenzeno;				1,4-Diclorobenzeno; Clorobenzeno; Cloreto; Sulfato; Cor Aparente; Dureza Total; Gosto; Odor; Alumínio Total; Ferro Total; Manganês Total; Sódio Total; Zinco Total; Nitrogênio Amoniacal; Sólidos Dissolvidos Totais;  Sulfeto  de  hidrogênio;  Turbidez Art.37 – Radioatividade: Radioatividade Alfa Global; Radioatividade			Beta			Global Anexo 12 - Tabela de Frequência de Monitoramento
de Cianobactérias em Mananciais Superficiais de Abastecimento de Água: Densidade de Cianobactérias
	

	






1.2
	






Água/Potabilidade
	




Portaria 320/2014 -
Anexo I (agrotóxicos adicionais)
	Abamectina ; Acefato+Metamidofós; Bifentrina; Carbaril ; Cianamida; Cipermetrina; Ciproconazol; Cletodim; Clorimurom-etilico; Clorotalonil; Cresoxim-metil; Diazinona; Difenoconazole; Diflubenzuron ; Dimetoato; Ditianona; Epoxiconazol ; Etoxisulfuron; Fenitrotiona; Fenoxaprop-p-etilico; Fentiona; Fipronil; Flutriafol; Folpet; Fomesafem; Gama-cialotrina; Hidrazida maleica; Imazetapir; Imidacloprido; Indoxacarbe; Iodosulfurom-metilico; Ioxinil octanoato; Lambda-cialotrina; Mesotriona; Metalaxil-m (Mefenoxam); Metamitrona; Metidationa; Metiram + Mancozebe (expreso em CS2)
; Metsulfuron metil; Picoxistrobina; Tembotriona; Tetraconazol; Tiametoxam; Tiodicarbe; Tiofanato-metilico + Carbendazim + Benomil (2914 - 120 μg/L)
- (expresso em carbendazim); Triciclazol
	






R$ 950,00

	


1.3
	


Água Superficial
	CONAMA 357/2005
Art. 14 - Classe 1 - Tabela I - Sem Toxicidade
	Parâmetros Inorgânicos: Partículas Flutuantes; Óleos e Graxas Totais; Gosto; Odor; Corantes Provenientes de Fontes Antrópicas; Resíduos Sólidos Objetáveis; Coliformes Termotolerantes; DBO - 5 dias; Oxigênio Dissolvido; Turbidez; Cor Verdadeira; pH; Clorofila a; Densidade de Cianobactérias; Sólidos
Dissolvidos Totais; Alumínio Dissolvido; Antimônio Total; Arsênio Total; Bário Total; Berílio Total; Boro
	

R$ 1.800,00




	
	
	
	Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobre Dissolvido; Cromo Total; Ferro Dissolvido; Cloro Total; Fósforo Total; Lítio Total; Manganês Total; Mercúrio Total; Níquel Total; Prata Total; Selênio Total; Vanádio Total; Zinco Total; Nitrogênio Amoniacal; Sulfetos de Hidrogênio; Urânio Total; Cianetos livres (destiláveis por ácidos fracos); Fluoreto; Cloreto; Nitrito (como N); Nitrato (como N);	Sulfato;	Cobalto	Total;

Parâmetros Orgânicos: Acrilamida; Alacloro; Aldrin
+ Dieldrin; 1,1-Dicloroeteno; 1,2-Dicloroetano; 2,4,5-T;  2,4,5-TP;  2,4,6-Triclorofenol;  2,4-D;  2,4-
Diclorofenol; 2-Clorofenol; Atrazina; Benzeno; Benzidina; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Carbaril; Clordano (cis + trans); Criseno; DDT (DDT + DDE + DDD); Demeton (Demeton-O + Demeton-S); Dibenzo(a,h)antraceno; Diclorometano; Dodecacloro Pentaciclodecano; Endossulfan (I + II + Sulfato); Endrin; Estireno; Etilbenzeno; Glifosato; Gution (azinphos metil); Heptacloro e Heptacloro Epóxido; Hexaclorobenzeno; Indeno(1,2,3-cd)pireno; Índice de Fenóis; HCH-Gama (gama-BHC/Lindano); Malation; Metolacloro; Metoxicloro; Paration; Somatório de PCBs; Pentaclorofenol; Simazina; Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno; Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno; Tolueno; Toxafeno; Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB); Trifluralina; Xilenos; Tributilestanho;
1,1,2-Tricloroeteno
	

	














1.4
	














Água Superficial
	












CONAMA 357/2005
Art. 15 - Classe 2 - Tabela I - Sem Toxicidade
	Parâmetros Inorgânicos: Corantes Provenientes de Fontes Antrópicas; Coliformes Termotolerantes; Cor Verdadeira; Partículas Flutuantes; Óleos e Graxas Totais; Gosto; Odor; Resíduos Sólidos Objetáveis; DBO - 5 dias; Oxigênio Dissolvido; Turbidez; pH; Clorofila a; Densidade de Cianobactérias; Fósforo Total; Sólidos Dissolvidos Totais; Cloro Total; Alumínio Dissolvido; Antimônio Total; Arsênio Total; Bário Total; Berílio Total; Boro Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobalto Total; Cobre Dissolvido; Cromo Total; Ferro Dissolvido; Lítio Total; Manganês Total; Mercúrio Total; Níquel Total; Prata Total; Selênio Total; Vanádio Total; Zinco Total; Nitrogênio Amoniacal; Sulfetos de hidrogênio; Urânio Total; Cianetos livres (destiláveis por ácidos fracos); Fluoreto; Cloreto; Nitrito (como N); Nitrato (como N);	Sulfato

Parâmetros Orgânicos: 1,2-Dicloroetano; 1,1-Dicloroeteno; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4,6-Triclorofenol; 2,4-D; 2,4-Diclorofenol; 2-Clorofenol; Acrilamida; Alacloro; Aldrin + Dieldrin; Atrazina; Benzeno; Benzidina; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Benzo(b)fluoranteno; Benzo(k)fluoranteno; Carbaril; Clordano (cis + trans); Criseno; Diclorometano; DDT (DDT + DDE + DDD); Demeton (Demeton-O + Demeton-S); Endossulfan (I + II + Sulfato); Endrin; Estireno; Etilbenzeno; Glifosato; Heptacloro e Heptacloro Epóxido; Hexaclorobenzeno; Indeno(1,2,3-cd)pireno; Índice de Fenóis; Malation; Metolacloro; Metoxicloro; Paration; Pentaclorofenol; Simazina; Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno;
Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno; Tolueno;
	














R$ 1.800,00




	
	
	
	Toxafeno; Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB); Trifluralina;	Xilenos;	Tributilestanho; Dibenzo(a,h)antraceno; Gution (azinphos metil); HCH-Gama (gama-BHC/Lindano); Dodecacloro Pentaciclodecano; Somatório de PCBs; 1,1,2-Tricloroeteno
	

	














1.5
	














Água Superficial
	











CONAMA 357/2005
Art. 16 - Classe 3 - Tabela III - Sem Toxicidade
	Parâmetros Inorgânicos: Partículas Flutuantes; Óleos e Graxas Totais; Cor Verdadeira; Corantes Provenientes de Fontes Antrópicas; DBO - 5 dias; Densidade de Cianobactérias; Gosto; Odor; Oxigênio Dissolvido; pH; Resíduos Sólidos Objetáveis; Turbidez; Clorofila a; Sólidos Dissolvidos Totais; Arsênio Total; Bário Total; Berílio Total; Boro Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobalto Total; Cobre Dissolvido; Cromo Total; Ferro Dissolvido; Lítio Total; Manganês Total; Mercúrio Total; Níquel Total; Prata Total; Selênio Total; Vanádio Total; Zinco Total; Fósforo Total; Sulfetos de hidrogênio; Urânio Total; Cianetos livres (destiláveis por ácidos fracos); Alumínio Dissolvido; Nitrogênio Amoniacal; Fluoreto; Cloreto; Nitrito (como N); Nitrato (como N); Sulfato; Coliformes	Termotolerantes
Parâmetros Orgânicos: Índice de Fenóis; 1,1-Dicloroeteno; 1,2-Dicloroetano; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; Aldrin + Dieldrin; Atrazina; Benzeno; Benzo(a)pireno; Carbaril; Clordano (cis + trans); DDT (DDT + DDE + DDD); Demeton (Demeton-O + Demeton-S); Endossulfan (I + II + Sulfato); Endrin; Glifosato; Heptacloro e Heptacloro Epóxido; Malation; Metoxicloro; Paration; Pentaclorofenol; Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno; Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno; Toxafeno; 2,4,6-Triclorofenol; Tributilestanho; Gution (azinphos metil); HCH-Gama (gama-BHC/Lindano);  Somatório  de  PCBs;  1,1,2-
Tricloroeteno; Dodecacloro Pentaciclodecano
	













R$ 1.750,00

	

1.6
	

Água Superficial
	CONAMA 357/2005
Art. 17 - Classe 4
Sem Toxicidade
	
Parâmetros Inorgâncos: Aspecto; Índice de Fenóis; Odor; Óleos e Graxas Totais; Oxigênio Dissolvido; Partículas Flutuantes; pH; Sólidos Sedimentáveis
	

R$ 230,00

	1.7
	Água/Balneabilidade
	CONAMA 274/2000
	pH; Sólidos Sedimentáveis; Óleos e Graxas Totais
(Qualitativo);	Fitoplâncton;	Escherichia	coli; Enterococcus; Coliformes Termotolerantes
	R$ 785,00

	




1.8
	




Água Subterrânea
	



CONAMA 420/2009
	Inorgânicos: Nitrato (como N) (µg/L); Alumínio Total (µg/L); Antimônio Total (µg/L); Arsênio Total (µg/L); Bário Total (µg/L); Boro Total (µg/L); Cádmio Total (µg/L); Chumbo Total (µg/L); Cobalto Total (µg/L); Cobre Total (µg/L); Cromo Total (µg/L); Ferro Total (µg/L); Manganês Total (µg/L); Mercúrio Total (µg/L); Molibdênio Total (µg/L); Níquel Total (µg/L); Prata Total (µg/L); Selênio Total (µg/L); Zinco Total (µg/L)
Hidrocarbonetos Aromáticos Volatéis: Benzeno; Estireno;   Etilbenzeno;   Tolueno;   Xilenos
Hidrocarbonetos    Policíclicos    Aromáticos:
	




R$ 950,00




	
	
	
	Benzo(a)antraceno;	Benzo(a)pireno; Dibenzo(a,h)antraceno; Fenantreno; Indeno(1,2,3-cd)pireno;		Naftaleno
Benzenos Clorados: 1,2-Diclorobenzeno; 1,4-Diclorobenzeno; Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,3,5-TCB); Hexaclorobenzeno; Monoclorobenzeno
Etanos Clorados: 1,1-Dicloroetano; 1,2-Dicloroetano;	 1,1,1-Tricloroetano Etenos Clorados: Cloreto de Vinila; 1,1-Dicloroeteno; 1,2-Dicloroeteno (cis+trans); Tetracloroeteno;	1,1,2-Tricloroeteno Metanos Clorados: Clorofórmio; Tetracloreto de Carbono;		Diclorometano
Fenóis Clorados: 2-Clorofenol; 2,4-Diclorofenol; 2,4,5-Triclorofenol; 2,4,6-Triclorofenol; 2,3,4,5-Tetraclorofenol;	2,3,4,6-Tetraclorofenol;
Pentaclorofenol;	3,4-Diclorofenol Fenóis Não Clorados: Cresóis Totais; Fenol Ésteres Ftálicos: Bis(2-Etilhexil)Ftalato; Dimetilftalato
Pesticidas Organoclorados: HCH-Beta; HCH-Gama (gama-BHC/Lindano); Endrin; DDT (DDT + DDE + DDD);	Aldrin	+	Dieldrin
PCBs: Somatório de PCBs
	

	










1.9
	










Efluente
	









CONSEMA 355/2017
	Art. 10: Alumínio Total; Arsênio total; Bário total; Boro total; Cádmio total; Cianeto total; Cobalto total; Cobre total; Cor Verdadeira; Cromo hexavalente; Cromo total; Chumbo total; Espumas; Estanho total; Fenóis total (substâncias que reagem com 4 aminoantipirina); Ferro Total; Fluoreto; Lítio total; Manganês total; Materiais Flutuantes; Mercúrio total; Molibdênio total; Níquel total; Odor; Óleos e Graxas: mineral; Óleos e graxas: vegetal ou animal; pH; Prata total; Selênio total; Sólidos Sedimentáveis; Substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno; Sulfeto; Temperatura; Vanádio tot; Zinco total
Art. 12: Bifenilas Policloradas (PCBs); Aldrin; Clordano		(cis		+	trans);		DDT (4,4’DDT+4,4’DDE+4,4’DDD); Dieldrin; Endrin; Hepta cloro e Heptacloro epóxido; Hexaclorobenzeno; Mirex (Dodecacloro Pentaciclodecano); Toxafeno Art.	13:		Dioxinas		e	Furanos Art. 17: Demanda Bioquímica por Oxigênio (DBO); Demanda Química por Oxigênio (DQO); Sólidos Suspensos  Totais;  Fósforo  total;  Nitrogênio
Amoniacal; Coliformes Termotolerantes
	









R$ 2.150,00

	1.10
	Água/Efluente
	
	pH
	R$ 15,00

	1.11
	Água/Efluente
	
	Turbidez
	R$ 15,00

	1.12
	Água/Efluente
	
	Oxigênio Dissolvido (OD)
	R$ 15,00

	1.13
	Água/Efluente
	
	Potencial Redox
	R$ 15,00

	1.14
	Água/Efluente
	
	Cloro Livre OU Total
	R$ 20,00

	1.15
	Água/Efluente
	
	Temperatura
	R$ 11,00

	1.16
	Água/Efluente
	
	Condutividade
	R$ 15,00

	1.17
	Água/Efluente
	
	Cianeto Livre OU Total
	R$ 45,00

	1.18
	Água/Efluente
	
	Cloreto
	R$ 20,00

	1.19
	Água/Efluente
	
	Sulfato
	R$ 25,00

	1.20
	Água/Efluente
	
	Sulfeto
	R$ 30,00

	1.21
	Água/Efluente
	
	Nitrato
	R$ 30,00




	1.22
	Água/Efluente
	
	Nitrito
	R$ 25,00

	1.23
	Água/Efluente
	
	Nitrogênio Total
	R$ 45,00

	1.24
	Água/Efluente
	
	Nitrogênio Amoniacal OU Amônia
	R$ 25,00

	1.25
	Água/Efluente
	
	Nitrogênio Kjeldhal
	R$ 45,00

	1.26
	Água/Efluente
	
	Fosfato
	R$ 17,00

	1.27
	Água/Efluente
	
	Materiais Flutuantes
	R$ 11,00

	1.28
	Água/Efluente
	
	Substâncias Tensoativas que Reagem ao Azul de Metilento/MBAs
	R$ 45,00

	1.29
	Água/Efluente
	
	Sulfeto de Hidrogênio
	R$ 30,00

	1.30
	Água/Efluente
	
	Fósforo Total
	R$ 27,00

	1.31
	Água/Efluente
	
	Alcalinidade Total OU Alcalinidade Bicarbonatos OU Alcalinade Carbonatos
	R$ 20,00

	1.32
	Água/Efluente
	
	Sólidos Dissolvidos Totais OU Sólidos Suspensos Totais OU Sólidos Totais
	R$ 20,00

	1.33
	Água/Efluente
	
	Demanda Bioquímica de Oxigência (DBO)
	R$ 52,00

	1.34
	Água/Efluente
	
	Demanda Química por Oxigêncio (DQO)
	R$ 45,00

	1.35
	Água/Efluente
	
	Dureza
	R$ 25,00

	1.36
	Água/Efluente
	
	Coliformes Totais - Quantitativo ou Qualitativo
	R$ 120,00

	1.37
	Água/Efluente
	
	Escherichia coli - Qualitativo ou Quantitativo
	R$ 120,00

	1.38
	Água/Efluente
	
	Coliformes Termotolerantes - Quantitativo
	R$ 120,00

	1.39
	Água/Efluente
	
	Bactérias Heterotróficas - UFC/100mL
	R$ 117,00

	1.40
	Água/Efluente
	
	Ovos Viáveis de Helmintos
	R$ 280,00

	1.41
	Água/Efluente
	
	SVOC (Compostos Semivoláteis) - 01 a 05 compostos
	R$ 150,00

	1.42
	Água/Efluente
	
	SVOC (Compostos Semivoláteis) - 06 a 10 compostos
	R$ 200,00

	1.43
	Água/Efluente
	
	SVOC (Compostos Semivoláteis) - Varredura
	R$ 250,00

	1.44
	Água/Efluente
	
	VOC (Compostos Voláteis) - 01 a 05 compostos
	R$ 140,00

	1.45
	Água/Efluente
	
	VOC (Compostos Voláteis) - 06 a 10 compostos
	R$ 180,00

	1.46
	Água/Efluente
	
	VOC (Compostos Voláteis) - Varredura
	R$ 220,00

	1.47
	Água/Efluente
	
	Metais Totais - Somente Mercúrio Total
	R$ 50,00

	1.48
	Água/Efluente
	
	Metais Totais - Somente Enxofre Total
	R$ 60,00

	1.49
	Água/Efluente
	
	Metais Dissolvidos - Somente Mercúrio Total
	R$ 75,00

	1.50
	Água/Efluente
	
	Metais Dissolvidos - Somente Enxofre Total
	R$ 90,00

	1.51
	Água/Efluente
	
	Metais Totais - 1º Metal + Metal Adicional (até 11 metais)
	R$ 30,00
+ R$ 12,00

	1.52
	Água/Efluente
	
	Metais Totais - Varredura (a partir do 11º metal)
	R$ 165,00

	1.53
	Água/Efluente
	
	Metais Dissolvidos - 1º Metal + Metal Adicional (até 11 metais)
	R$ 45,00
+ R$ 12,00

	1.54
	Água/Efluente
	
	Metais Dissolvidos - Varredura (a partir do 11º metal)
	R$ 165,00

	1.55
	Água/Efluente
	
	PCBs
	R$ 280,00

	1.56
	Água/Efluente
	
	PAHs/HPAs
	R$ 150,00

	1.57
	Água/Efluente
	
	Carbono Orgânico Total (COT)
	R$ 70,00

	1.58
	Água/Efluente
	
	Agrotóxicos
	R$ 250,00

	1.59
	Água/Efluente
	
	Óleos e Graxas Totais OU Óleos e Graxas Minerais OU Óleos e Graxas Vegetais e Gorduras Animais
	R$ 70,00

	1.60
	Água/Efluente
	
	Clorofila A
	R$ 75,00

	1.61
	Água
	
	Cianotoxinas: Microcistinas, Cilindropermopsina e Saxitoxina
	R$ 855,00

	1.62
	Água/Efluente
	
	Índice de Fenóis
	R$ 35,00

	1.63
	Água/Efluente
	
	Herbicidas Clorados
	R$ 250,00

	1.64
	Água
	
	Densidade de Cianobactérias
	R$ 200,00




	1.65
	Água/Efluente
	
	TPH Total (C8-C40)
	R$ 140,00

	1.66
	Água/Efluente
	
	BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno)
	R$ 95,00

	1.67
	Água/Efluente
	
	TPH Finger Print
	R$ 160,00

	1.68
	Água/Efluente
	
	TPH Faixas
	R$ 220,00

	1.69
	Água/Efluente
	
	Trihalometanos (THM)
	R$ 100,00



– Bioagri Laboratórios Falar com Juliana Ratti E-mail institucional:
Licitações.amb.br@mxns.com telefones: (19)34174700

- Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda Falar com Gisele Kimieciki
E-mail institucional: comercialrs01@oceanus.bio.br telefones: (51) 99710-8155

2 - MATRIZ AMBIENTAL SOLO, LODO E SEDIMENTO


	TABELA 2 - ANÁLISES

	ITEM DE CONTR ATO
	MATRIZ AMBIEN TAL
	NORMAT IVA DE REFERÊN
CIA
	
PARÂMETROS RECOMENDADOS
	
VALOR

	













2.1
	













Solo
	












CONAMA 420/200
9
	Inorgânicos: Antimônio Total; Arsênio Total; Bário Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobalto Total; Cobre Total; Cromo Total; Mercúrio Total; Molibdênio Total; Níquel Total; Prata Total; Zinco Total; Vanádio Total; Selênio	Total;
Hidrocarbonetos Aromáticos Volatéis: Benzeno; Estireno; Etilbenzeno; Tolueno;	Xilenos
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos: Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Dibenzo(a,h)antraceno; Fenantreno; Indeno(1,2,3-cd)pireno; Naftaleno; Antraceno; Benzo(g,h,i)perileno; Benzo(k)fluoranteno;	Criseno;
Benzenos Clorados: 1,2-Diclorobenzeno; 1,4-Diclorobenzeno; 1,2,3-Triclorobenzeno; 1,2,4-Triclorobenzeno; Hexaclorobenzeno; Monoclorobenzeno; 1,2,4,5-Tetraclorobenzeno; 1,3-Diclorobenzeno; 1,3,5-Triclorobenzeno; 1,2,3,4-Tetraclorobenzeno; 1,2,3,5-Tetraclorobenzeno;
Etanos Clorados: 1,1-Dicloroetano; 1,2-Dicloroetano; 1,1,1-Tricloroetano;
Etenos Clorados: Cloreto de Vinila; 1,1-Dicloroeteno; Cis-1,2-Dicloroeteno; Trans-1,2-Dicloroeteno; Tetracloroeteno; 1,1,2-Tricloroeteno;
Metanos Clorados: Clorofórmio; Tetracloreto de Carbono; Diclorometano;
Fenóis Clorados: 2-Clorofenol; 2,4-Diclorofenol; 2,4,6-Triclorofenol; 2,3,4,5-Tetraclorofenol; 2,3,4,6-Tetraclorofenol; Pentaclorofenol; 3,4-Diclorofenol;	2,4,5-Triclorofenol;
Fenóis   Não   Clorados:   Cresóis   Totais;   Fenol Ésteres Ftálicos: Bis(2-Etilhexil)Ftalato; Dimetilftalato; Di-n-butil Ftalato
Pesticidas Organoclorados: Aldrin; Dieldrin; Endrin; DDD; DDE; DDT; HCH-Beta;	HCH-Gama	(gama-BHC/Lindano);
PCBs: Somatório de PCBs
	













R$ 900,00




	









2.2
	








Sedimen to
	






CONAMA 454/201
2
Sem Toxicida de
	Caracterização Física (1° etapa) – Tabela II: Granulos (>2 mm); Areia muito grossa (2,0 a 1 mm); Areia grossa (1 a 0,5 mm); Areia média (0,5 a 0,25 mm); Areia fina (0,25 a 0,125 mm); Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm); Silte (0,063 a 0,004 mm); Argila (<0,004 mm); Percentual Areia; Percentual Silte; Percentual Argila; Somatório de percentual obtido;
Caracterização Química (2° etapa) – Tabela III e Tabela IV: Carbono Orgânico Total; Nitrogênio Kjeldahl; Fósforo Total; Alfa-HCH (Alfa-BHC); Delta-HCH (Delta-BHC); HCH-Gama (gama-BHC/Lindano); Cis-Clordano (alfa); Trans-Clordano (gama); DDD; DDE; DDT; Dieldrin; Endrin; Beta-BHC (HCH-Beta); Arsênio Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobre Total; Cromo Total; Mercúrio Total; Níquel Total; Zinco Total; Somatório de Bifenilas Policloradas (PCBs); 2,4,4´- Triclorobifenil; 2,2,5,5-Tetraclorobifenila; 2,2 ,4,5,5 -Pentaclorobifenila; 2,3’,4,4’, 5’-
Pentaclorobifenila; 2,2’,3,4,4’,5’-Hexaclorobifenila; 2,2’4,4’,5,5’-Hexaclorobifenila; 2,2’,3,4,4’,5,5’-Heptaclorobifenila; Acenafteno; Acenaftaleno; Antraceno; Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno; Criseno; Dibenzo(a,h)antraceno; Fenantreno; Fluoranteno; Fluoreno; Naftaleno; Pireno; 2-Metilnaftaleno; Somatório de PAH; Benzo(b)fluoranteno;
Benzo(k)fluoranteno; Benzo(g,h,i)perileno; Indeno(1,2,3-cd)pireno; Tributilestanho
	









R$ 1.000,00

	



2.3
	



Lodo
	


CONAMA 498/202
0
	CONAMA 498 - Art.9 - Qualidade Microbiológica: Escherichia coli (NMP) CONAMA 498 - Art.10 (Tabela 3) - Substâncias Químicas: Arsênio Total; Bário Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cobre Total; Cromo Total; Mercúrio Total; Molibdênio Total; Níquel Total; Selênio Total; Zinco	Total
CONAMA 498 - Art.11 - Redução de Atratividade de Vetores: Sólidos Totais; Ovos e larvas viáveis de Helmintos; Sólidos Voláteis CONAMA 498 - Art.26 e 27 - Potencial Agronômico: Nitrato (como N); Nitrito (como N); Nitrogênio Amoniacal; Nitrogênio Kjeldahl; Nitrogênio
Total; Matéria Orgânica do Solo
	



R$ 1.430,00

	2.4
	Solo
	
	pH
	R$ 15,00

	2.5
	Solo
	
	Potencial Redox
	R$ 15,00

	2.6
	Solo
	
	Temperatura
	R$ 11,00

	2.7
	Solo
	
	Cianeto Livre OU Total
	R$ 45,00

	2.8
	Solo
	
	Cloreto
	R$ 20,00

	2.9
	Solo
	
	Sulfato
	R$ 25,00

	2.10
	Solo
	
	Sulfeto
	R$ 30,00

	2.11
	Solo
	
	Nitrato
	R$ 30,00

	2.12
	Solo
	
	Nitrito
	R$ 25,00

	2.13
	Solo
	
	Nitrogênio Total
	R$ 55,00

	2.14
	Solo
	
	Nitrogênio Amoniacal OU Amônia
	R$ 25,00

	2.15
	Solo
	
	Nitrogênio Kjeldhal
	R$ 50,00

	2.16
	Solo
	
	Fosfato
	R$ 30,00

	2.17
	Solo
	
	Substâncias Tensoativas que Reagem ao Azul de Metilento/MBAs
	R$ 45,00

	2.18
	Solo
	
	Sulfeto de Hidrogênio
	R$ 30,00

	2.19
	Solo
	
	Fósforo Total
	R$ 30,00

	2.20
	Solo
	
	Coliformes Totais - Quantitativo ou Qualitativo
	R$ 120,00

	2.21
	Solo
	
	Escherichia coli - Qualitativo ou Quantitativo
	R$ 120,00

	2.22
	Solo
	
	Coliformes Termotolerantes - Quantitativo
	R$ 145,00

	2.23
	Solo
	
	Bactérias Heterotróficas - UFC/100mL
	R$ 90,00

	2.24
	Solo
	
	Ovos Viáveis de Helmintos
	R$ 280,00

	2.25
	Lodo
	
	Ovos Viáveis de Helmintos
	R$ 400,00

	2.26
	Solo
	
	SVOC (Compostos Semivoláteis) - 01 a 05 compostos
	R$ 150,00

	2.27
	Solo
	
	SVOC (Compostos Semivoláteis) - 06 a 10 compostos
	R$ 200,00

	2.28
	Solo
	
	SVOC (Compostos Semivoláteis) - Varredura
	R$ 250,00

	2.29
	Solo
	
	VOC (Compostos Voláteis) - 01 a 05 compostos
	R$ 140,00




	2.30
	Solo
	
	VOC (Compostos Voláteis) - 06 a 10 compostos
	R$ 180,00

	2.31
	Solo
	
	VOC (Compostos Voláteis) - Varredura
	R$ 220,00

	2.32
	Solo
	
	Metais Totais - Somente Mercúrio Total
	R$ 50,00

	2.33
	Solo
	
	Metais Totais - Somente Enxofre Total
	R$ 60,00

	2.34
	Solo
	
	Metais Totais - 1º Metal + Metal Adicional (até 11 metais)
	R$ 30,00 + R$ 12,00

	2.35
	Solo
	
	Metais Totais - Varredura (a partir do 11º metal)
	R$ 200,00

	2.36
	Solo
	
	PCBs
	R$ 280,00

	2.37
	Solo
	
	PAHs/HPAs
	R$ 150,00

	2.38
	Solo
	
	Carbono Orgânico Total (COT)
	R$ 90,00

	2.39
	Solo
	
	Agrotóxicos
	R$ 250,00

	2.40
	Solo
	
	Óleos e Graxas Totais OU Óleos e Graxas Minerais OU Óleos e Graxas
Vegetais e Gorduras Animais
	R$ 70,00

	2.41
	Solo
	
	Granulometria
	R$ 150,00

	2.42
	Solo
	
	TPH Total (C8-C40)
	R$ 140,00

	2.43
	Solo
	
	BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno)
	R$ 95,00

	2.44
	Solo
	
	TPH Finger Print
	R$ 160,00

	2.45
	Solo
	
	TPH Faixas
	R$ 220,00

	2.46
	Solo
	
	Trihalometanos (THM)
	R$ 100,00



– Bioagri Laboratórios Falar com Juliana Ratti E-mail institucional:
Licitações.amb.br@mxns.com telefones: (19)34174700
- Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda Falar com Gisele Kimieciki
E-mail institucional: comercialrs01@oceanus.bio.br telefones: (51) 99710-8155



3 - MATRIZ AMBIENTAL RESÍDUOS


	TABELA 3 - ANÁLISES

	MATRIZ AMBIENTAL
	NORMATIVA DE REFERÊNCIA
	PARÂMETROS RECOMENDADOS
	VALOR

	







Resíduos Sólidos e Líquidos
	






NBR 10.004:2004
NBR 10.005:2004
NBR 10.006:2004
(válida até 31/12/2026)
	NBR 10004 - Massa Bruta - Resíduo Sólido: Cianetos; Sulfeto de hidrogênio; pH 1:1 (m/m); Inflamabilidade; NBR 10005 - Ensaio de Lixiviação: 1,1-Dicloroeteno; 1,2-Dicloroetano; 1,4-Diclorobenzeno; 2,4,5-Triclorofenol; 2,4,6-Triclorofenol; 2,4-Dinitrotolueno; Aldrin + Dieldrin; Arsênio Total; Bário Total; Benzeno; Benzo(a)pireno; Cádmio Total; Chumbo Total; Clordano (cis + trans); Cloreto de Vinila; Clorofórmio; Cromo Total; (DDT + DDE
+ DDD); Endrin; Fluoreto; Heptacloro + Heptacloro Epóxido; Hexaclorobenzeno; Hexaclorobutadieno; Hexacloroetano; Mercúrio Total; Metiletilcetona; Metoxicloro;	Clorobenzeno;	Nitrobenzeno; Pentaclorofenol; Piridina; Prata Total; Selênio Total; Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno; 1,1,2-Tricloroeteno; 2,4-D; Toxafeno; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB); 2-metilfenol (o-cresol); 3-metilfenol (m-cresol); 4-metilfenol (p-cresol); Gama-HCH (Lindano); NBR 10006 – Solubilização:
Alumínio Total; Cloreto; Cobre Total; Índice de Fenóis;
	








R$ 1.600,00




	
	
	Ferro Total; Manganês Total; Nitrato (como N); Sódio Total; Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno;	Sulfato;	Zinco	Total

NBR 10004 - Massa Bruta - Resíduo Líquido: Cianetos; pH; Ponto de Fulgor; Sulfeto de hidrogênio; Densidade Absoluta; NBR 10005 - Ensaio de Lixiviação: 1,1-Dicloroeteno; 1,2-Dicloroetano; 1,4-Diclorobenzeno; 2,4,5-Triclorofenol;	2,4,6-Triclorofenol;	2,4-Dinitrotolueno; Aldrin + Dieldrin; Arsênio Total; Bário Total; Benzeno; Benzo(a)pireno; Cádmio Total; Chumbo Total; Clordano (cis + trans); Cloreto de Vinila; Clorofórmio; Cromo Total; (DDT + DDE + DDD); Endrin; Fluoreto; Heptacloro + Heptacloro Epóxido; Hexaclorobenzeno; Hexaclorobutadieno; Hexacloroetano; Mercúrio Total; Metiletilcetona; Metoxicloro; Clorobenzeno; Nitrobenzeno; Pentaclorofenol; Piridina; Prata Total; Selênio Total; Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno; 1,1,2-Tricloroeteno; 2,4-D; Toxafeno; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB); 2-metilfenol (o-cresol); 3-metilfenol (m-cresol); 4-metilfenol (p-cresol); Gama-HCH (Lindano); NBR 10006 – Solubilização: Alumínio Total; Cloreto; Cobre Total; Índice de Fenóis; Ferro Total; Manganês Total; Nitrato (como N); Sódio Total; Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno; Sulfato; Zinco Total
OBS.: A realização de todas as análises estará condicionada às características do resíduo.
	

	
















Resíduos
	















NBR 10.004:2024
(atualização)
	Cianetos; Umidade; Sulfeto de hidrogênio; pH 1:1 (m/m); Inflamabilidade; 1,1-Dicloroeteno; 1,2-Dicloroetano; 1,4-Diclorobenzeno; 2,4,5-Triclorofenol; 2,4,6-Triclorofenol; 2,4-Dinitrotolueno; Aldrin + Dieldrin; Arsênio Total; Bário Total; Benzeno; Benzo(a)pireno; Cádmio Total; Chumbo Total; Clordano (cis + trans); Cloreto de Vinila; Clorofórmio; Cromo Total; (DDT + DDE + DDD); Endrin; Fluoreto; Heptacloro + Heptacloro Epóxido; Hexaclorobenzeno; Hexaclorobutadieno; Hexacloroetano; Mercúrio Total; Metiletilcetona; Metoxicloro; Clorobenzeno; Nitrobenzeno; Pentaclorofenol; Piridina; Prata Total; Selênio Total; Tetracloreto de Carbono; Tetracloroeteno; 1,1,2-Tricloroeteno; 2,4-D; Toxafeno; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; Triclorobenzenos (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB); 2-metilfenol (o-cresol); 3-metilfenol (m-cresol); 4-metilfenol (p-cresol); Gama-HCH (Lindano); Aldrin + Dieldrin; Alumínio Total; Arsênio Total; Bário Total; Cádmio Total; Chumbo Total; Cianetos; Clordano (cis + trans); Cloreto; Cobre Total; Cromo Total; (DDT + DDE + DDD); Endrin; Índice de Fenóis; Ferro Total; Fluoreto; Heptacloro + Heptacloro Epóxido; Hexaclorobenzeno; Manganês Total; Mercúrio Total; Metoxicloro; Nitrato (como N); Prata Total; Selênio Total; Sódio Total; Substâncias Tensoativas que Reagem com o Azul de Metileno; Sulfato; Zinco Total; 2,4-D; Toxafeno; 2,4,5-T; 2,4,5-TP; Gama-HCH (Lindano); Umidade; 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD); 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD); 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzo-p-dioxina  (HxCDD);  2,3,3',4,4',5,5'-
Heptachlorobiphenyl  (PCB  189)  ¹³C¹²;  2,3',4,4’,5'-
Pentachlorobiphenyl	(PCB	123)	¹³C¹²;	3,3',4',4',5-
Pentachlorobiphenyl	(PCB	126)	¹³C¹²;	2,3,3',4,4',5-
Hexachlorobiphenyl  (PCB  156)  ¹³C¹²;  2,3,3’,4,4’,5’-
Hexachlorobiphenyl  (PCB  157)  ¹³C¹²;  2,3’,4,4’,5,5’-
	
















R$12.000,00




	
	
	Hexachlorobiphenyl (PCB 167) ¹³C¹²; 3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 169) ¹³C¹²; WHO(2005) PCDD/F
+ dl-PCB TEQ Upper Bound; 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB 77) ¹³C¹²; 3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl (PCB 81)
¹³C¹²; 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB 105) ¹³C¹²; 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 114) ¹³C¹²; 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (PCB 118) ¹³C¹²; 2,3’,4,4’,5,5’-Hexachlorobiphenyl    (PCB    167);
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	(PCB	169);
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB 189); WHO(2005) dl-PCB TEQ Lower Bound; WHO(2005) dl-PCB
TEQ Upper Bound; WHO(2005) PCDD/F + dl-PCB TEQ Lower Bound; 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB 114); 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (PCB 118); 2,3',4',4,5'-
Pentachlorobiphenyl   (PCB   123);   3,3',4',4',5-
Pentachlorobiphenyl   (PCB   126);   2,3,3',4,4',5-
Hexachlorobiphenyl (PCB 156); 2,3,3’,4,4’,5’-Hexachlorobiphenyl (PCB 157); Total octa furanos; Somatório de Furanos; Somatório de Dioxinas e Furanos; 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl   (PCB   77);   3,4,4',5-
Tetrachlorobiphenyl (PCB 81); 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl (PCB 105); Total octa dioxinas; Somatório de Dioxinas; Total tetra furanos; Total penta furanos; Total hexa furanos; Total hepta furanos; 1,2,3,4,7,8,9 - Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,4,6,7,8,9 - Octaclorodibenzofurano (OCDF) ¹³C¹²; Total tetra dioxinas; Total penta dioxinas; Total hexa dioxinas; Total hepta dioxinas; 2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) ¹³C¹²; 2,3,4,6,7,8 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) ¹³C¹²; 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) ¹³C¹²; 1,2,3,4,6,7,8
- Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD) ¹³C¹²; 1,2,3,4,6,7,8,9  -  Octaclorodibenzo-p-dioxina  (OCDD)
¹³C¹²; 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) ¹³C¹²; 1,2,3,4,6,7,8,9 - Octaclorodibenzofurano (OCDF; Who (2005)-PCDD/F TEQ Upper Bound; Who (2005)-PCDD/F
TEQ Lower Bound; 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) ¹³C¹²; 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzo-p-dioxina (PeCDD) ¹³C¹²; 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD) ¹³C¹²; 1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF); 1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF); 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF); 2,3,4,6,7,8 - Hexaclorodibenzofurano (HxCDF); 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzofurano (HpCDF); 1,2,3,4,7,8,9 - Heptaclorodibenzofurano (HpCDF); 1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzo-p-dioxina (HxCDD); 1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzo-p-dioxina (HpCDD); 1,2,3,4,6,7,8,9 - Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD); 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF); 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF); 2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	(PeCDF)
OBS.: A realização de todas as análises estará condicionada às características do resíduo.
	



4 – MATRIZ AMBIENTAL ECOTOXICOLOGIA
	TABELA  4 - ANÁLISES

	MATRIZ AMBIENTAL
	NORMATIVA DE REFERÊNCIA
	PARÂMETROS RECOMENDADOS
	VALORES

	Água Superficial
	CONAMA 357/2005
Art. 14 - Classe 1 Somente Toxicidade
	Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia
	R$ 350,00

	Água Superficial
	CONAMA 357/2005
Art. 15 - Classe 2 Somente Toxicidade
	Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia
	R$ 350,00

	Água Superficial
	CONAMA 357/2005
Art. 16 - Classe 3 Somente Toxicidade
	Toxicidade aguda com Danio rerio
	R$ 320,00

	
Sedimento
	CONAMA 454/2012
Somente Toxicidade
	Caracterização Ecotoxicológica (3° etapa): Sedimento de Água Doce - Ecotoxicidade   crônica    com
Echinometra lucunter
	
R$ 1.000,00

	
Sedimento
	CONAMA 454/2012
Somente Toxicidade
	Caracterização Ecotoxicológica (3° etapa): Sedimento de Água Doce - Ecotoxicidade aguda com  Hyalella
azteca
	
R$ 485,00




- Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda Falar com Gisele Kimieciki
E-mail institucional: comercialrs01@oceanus.bio.br telefones: (51) 99710-8155
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